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Příloha č. 7 
Formulář k prověření zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH)
 a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu 

[bookmark: _Toc206589906]Digitální podnik – Digitální technologie – výzva I.














Identifikace projektu/žadatele
	Název a číslo výzvy
	

	Název projektu
	

	Název žadatele
	


Tento formulář uvádí 
1. závazné podmínky k na plnění zásady „významně nepoškozovat“ (dále DNSH)[footnoteRef:1] – vyloučené aktivity a závazná technická kritéria. Uvádí rovněž způsob jejich aplikace v rámci realizace projektu. Plnění daných podmínek žadatel stvrzuje ve fázi podání projektu podpisem čestného prohlášení uvedeného v kapitole 4. tohoto formuláře [1:  Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060  o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (dále „Obecné nařízení“) jsou cíle fondů naplňovány v souladu s cílem podpory udržitelného rozvoje podle ustanovení článku 11 Smlouvy o fungování EU s přihlédnutím k cílům OSN pro udržitelný rozvoj, Pařížské dohodě a zásadě „významně nepoškozovat“] 

2. dokumentaci prověření pořizovaných investic do infrastruktury z hlediska klimatického dopadu[footnoteRef:2]. Výstupy tohoto prověření budou zapracovány v kapitole 3 tohoto formuláře. [2:  Toto prověření je prováděno na základě ustanovení čl.73, odst.2j) nařízení (EU) 2021/1060. Metodický postup prověření vychází ze Sdělení Komise 2021/C 373/01 Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03) ] 
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[bookmark: _Toc124516525][bookmark: _Toc124517408]




1. [bookmark: _Toc209370796]Vyloučené aktivity 

Projekt není zaměřen na investice: 
· související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv, kromě:
· výjimek dle čl. 7, odst. 1(h) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti;[footnoteRef:3]  [3:  viz čl.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058] 

· jejichž cílem je snižování emisí skleníkových plynů pocházejících z činností, které jsou uvedeny v příloze I směrnice 2003/87/ES (zařízení zařazená do systému EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů); 
· související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na zpracování zbytkového odpadu s výjimkou investic do technologií pro získávání materiálů ze zbytkového odpadu pro účely oběhového hospodářství.

[bookmark: _Toc124516526][bookmark: _Toc124517409]
2. [bookmark: _Toc209370797]Kritéria k zásadě „významně nepoškozovat“[footnoteRef:4]  [4:  Kritéria DNSH se vztahují k environmentálním cílům ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 („Nařízení o taxonomii“); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT ] 


a) Zmírňování změny klimatu 

Aktivity projektu významně nepoškozují zmírňování změny klimatu, pokud nevedou k významným emisím skleníkových plynů.
	Podmínky pro projekty zahrnující investice do zařízení spojených se spotřebou energie (technologie, strojní zařízení):

	V případě, kdy budou v rámci projektu pořizována zařízení, na která se vztahují právní předpisy stanovující požadavky na označování výrobků energetickými štítky, musí být tato zařízení v okamžiku pořízení zařazena v podporovaných energetických třídách v souladu s dokumentem Podporované energetické třídy u pořizovaných zařízení, na která se vztahují předpisy pro označování energetickými štítky[footnoteRef:5]. [5:  K dispozici na webových stránkách ŘO OP TAK, v sekci Metodika https://www.optak.cz/metodika/a-7/, kapitole 15 Zařízení, která jsou spojená se spotřebou energie, na která se vztahuje legislativa pro označování energetickými štítky – název souboru “Příloha RoPD Energetické štítky významně zastoupené”.] 




b) Přizpůsobování se změně klimatu

Aktivity projektu významně nepoškozují přizpůsobování se změně klimatu, pokud nevedou k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto aktivitu nebo na lidi, přírodu nebo majetek.

	Byla prověřena fyzická rizika spojená s klimatem[footnoteRef:6] - postup viz část 3 tohoto formuláře. Na těchto rizicích bylo provedeno posouzení citlivosti, expozice a zranitelnosti, výstupy tohoto posouzení jsou popsány zde. U rizik zranitelnosti, která byla vyhodnocena jako minimálně střední, budou navržena a v rámci projektu zrealizována opatření, která budou vyhodnocená rizika zmírňovat.: [6:  Pro území ČR jsou zvažována následující klimatická rizika: dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot, extrémně vysoké teploty, extrémní vítr, požáry vegetace] 


„doplní žadatel”

Dlouhodobé sucho – 
Povodně a přívalové povodně – 
Vydatné srážky - 
Zvyšování teplot - 
Extrémně vysoké teploty - 
Extrémní vír - 
Požáry vegetace -

Nachází-li se podpořená investice v záplavové zóně Q100 (stoletá voda), budou vždy popsána  protipovodňová opatření, a to jak opatření v rámci lokality (lze odkazem na aktuální zveřejněnou dokumentaci např. Povodňových plánů, případně Individuálního povodňového plánu nemovitosti), tak  opatření realizovaná žadatelem v rámci projektu [footnoteRef:7]:  [7:  Viz Tabulka č. 1 Příklady vhodných adaptačních opatření u infrastruktury. Pojištění není považováno za adaptační opatření  ] 


„doplní žadatel”



 



c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
Aktivita významně nepoškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů, pokud nepoškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod.

	Pro daný typ projektů nerelevantní



d) [bookmark: _Hlk100149422]Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace
Aktivita významně nepoškozuje tento environmentální cíl, pokud nevede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně nepřispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu nemůže způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

	 Investice budou plně respektovat cíle a opatření Plánu odpadového hospodářství České republiky na období 2025 - 2035[footnoteRef:8]. Zákony v oblasti nakládání s odpady, jak zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, tak zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. [8:  https://mzp.gov.cz/cz/agenda/odpadove-hospodarstvi-a-cirkularni-ekonomika/odpady/plan-odpadoveho-hospodarstvi-cr ] 


	U zařízení ICT budou při zadávání zakázek zohledněna kritéria EU pro zelené veřejné zakázky a požadavky nařízení (EU) 2024/1781 o stanovení rámce pro požadavky na ekodesign udržitelných výrobků   

	Pořízené vybavení bude po skončení životnosti zlikvidováno v souladu s požadavky legislativy, tj. bude předáno oprávněným subjektům k likvidaci. 



e) Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Aktivity významně nepoškozují tento environmentální cíl, pokud nevedou k významnému zvýšení emisí
znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

	Pořizovaná technologie plní požadavky platné vnitrostátní legislativy pro oblast ochrany ovzduší, vody a přírody.

	Investice není realizována na kontaminovaném území, v rámci přípravy projektu bylo provedeno prověření, zda se lokalita nenachází se v Systému evidence kontaminovaných míst (https://www.sekm.cz/portal/) v kategoriích A1, A2, A3, P3, P4.[footnoteRef:9] [9:  Lokality zařazené v SEKM v kategoriích P1, P2, N1, N2 nepředstavují významné riziko kontaminace. V případě, že žadatel zjistí evidenci kontaminované lokality, je doporučeno obrátit se na Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik a ekologických škod, oddělení sanací, a konzultovat postup řešení kontaminace lokality] 


	U zařízení ICT budou zajištěny požadavky stanovené směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 



f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů
Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Evropské unie.

Aktivity významně nepoškozují tento environmentální cíl, pokud nevedou k významné míře poškození dobrého stavu a odolnosti ekosystémů nebo nepoškodí stav stanovišť a druhů, včetně stanovišť a druhů v zájmu Unie, z hlediska jejich ochrany

	Provoz se nenachází v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti včetně:
a) sítě chráněných oblastí Natura 2000, 
b) míst světového dědictví UNESCO,  
c) klíčových oblastí biologické rozmanitosti, 
d) jakož i dalších chráněných oblastí (CHKO, NP,).
V případě že projekt bude realizován na území výše uvedených lokalit, doloží žadatel stanovisko příslušného úřadu.[footnoteRef:10] [10:  Například referát ochrany životního příslušné Obce s rozšířenou působností nebo příslušná Agentura ochrany přírody] 


	Místo realizace projektu se nenachází na orné, zemědělské nebo lesní půdě. 

	Při realizaci projektu budou respektovány limity zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.


3. [bookmark: _Toc151583542][bookmark: _Toc151583548][bookmark: _Toc140155794][bookmark: _Toc140155795][bookmark: _Toc140155796][bookmark: _Toc140155797][bookmark: _Toc140155798][bookmark: _Toc140155799][bookmark: _Toc140155800][bookmark: _Toc140155801][bookmark: _Toc140155802][bookmark: _Toc140155803][bookmark: _Toc140155804][bookmark: _Toc140155805][bookmark: _Toc140155806][bookmark: _Toc140155807][bookmark: _Toc140155808][bookmark: _Toc140155809][bookmark: _Toc124517410][bookmark: _Toc209370798]Posouzení infrastruktury z hlediska klimatického dopadu 

Posouzení se provádí na infrastruktuře s životností více než 5 let. Za dobu životnosti je považovaná projektovaná doba životnosti definovaná jako období, po které bude infrastruktura používána s předpokládanou údržbou, ale bez rekonstrukce či generální opravy. 
3.1 [bookmark: _Toc209370799]Prověření infrastruktury z hlediska zmírňování změny klimatu
Pro danou výzvu bylo provedeno Řídicím orgánem na úrovni výzvy ex-ante vyhodnocení pravděpodobnosti překročení hodnoty 20 000 t CO2 ekv.[footnoteRef:11]. Výstupem tohoto prověření, v rámci kterého byly provedeny simulace propočtů emisní náročnosti podporovaných typů technologií, byla zjištěna minimální pravděpodobnost překročení této hodnoty u podporovaných investic. Bylo proto stanoveno, že pro danou výzvu nebude prověření infrastruktury z hlediska zmírňování klimatu na úrovni projektu prováděno. [11:  hranice stanovena dle Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/C 373/01)  ] 


3.2 [bookmark: _Toc209370800]Prověření infrastruktury z hlediska adaptace na změnu klimatu 

[bookmark: _Toc209370801]3.2.1 Fáze 1 – Analýza citlivosti, expozice a zranitelnosti 

Nejprve posouzení:
· náchylnosti infrastruktury na projevy změny klimatu, např. ovlivnění vstupů (energie, voda, suroviny) ve vztahu k hlavním projevům změny klimatu[footnoteRef:12] (uvedeny níže), [12:  Dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot, extrémně vysoké teploty, extrémní vítr, požáry vegetace] 

· vlivu na infrastrukturu s ohledem na umístění (polohu) infrastruktury,
· identifikaci nejvýznamnějšího rizikového projevu změny klimatu, který infrastrukturu ovlivňuje. 
Analýza citlivosti
Zpracovatel vypracuje analýzu citlivosti typu pořizované infrastruktury v rámci projektu, u analýzy citlivosti nezvažuje umístění infrastruktury, zvažuje ale aktiva a procesy na místě, vstupy – voda, energie, výstupy – výrobky, služby, přístup a dopravní spoje, které žadatel v tabulce definuje a vyhodnotí.[footnoteRef:13] [13:  V případě rekonstrukce se bude jednat o rekonstruované prvky, u nových budov se může jednat o následující aktiva – výplně otvorů, zateplená obálka budovy, stínící prvky, vzduchotechnika, zdroj energie, zelená střecha, vnější osvětlení atd. Procesem můžou být činnosti vykonávané strojem či samostatné činnosti vykonávané pracovníky provozu. Výstupem jsou myšleny jakékoli výrobky vycházející z provozu linky či poskytované služby související s výrobky. Přístupem a dopravními spoji jsou myšleny např. chodníky, parkoviště, silnice.] 

	Analýza citlivosti

	Skóre citlivosti (Nízké / Střední / Vysoké)
	Klimatická nebezpečí

	
	Dlouho-dobé sucho
	Povodně a přívalové povodně
	Vydatné srážky
	Zvyšo-vání teplot
	Extrémně vysoké teploty
	Extrémní vítr
	Požáry vegetace

	Témata
	Aktiva a procesy na místě
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V

	
	Vstupy (voda, energie…)
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V

	
	Výstupy (výrobky, služby…)
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V

	
	Přístup a dopravní spoje, a to i v případě, že jsou mimo přímou kontrolu projektu
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V

	Nejvyšší skóre z výše uvedených
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V


*N – nízké, S – střední, V – vysoké
Jako podklad pro vypracování analýzy citlivosti lze využít např. Aktualizaci Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR z roku 2015, zpracovanou ČHMÚ v r. 2019 či Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 1. aktualizaci pro období 2021 – 2030.
Analýza expozice
Zpracovatel vypracuje analýzu expozice (plánovaného umístění projektu bez ohledu na typ projektu).
	[bookmark: _Hlk137643041]Analýza expozice

	Skóre expozice (Nízké / Střední / Vysoké)
	Klimatická nebezpečí

	
	Dlouho-dobé sucho
	Povodně a přívalové povodně
	Vydatné srážky
	Zvyšo-vání teplot
	Extrémně vysoké teploty
	Extrémní vítr
	Požáry vegetace

	Současné a budoucí klima
	Současné (a minulé) klima
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V

	
	Budoucí klima (prognóza, model)
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V

	Nejvyšší skóre z výše uvedených
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V
	N/S/V


*N – nízké, S – střední, V – vysoké
Jako podklad pro vypracování analýzy expozice je hlavním zdrojem dat webový portál https://www.climateproofing.cz/ , dále lze využít např. Aktualizaci Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR z roku 2015, zpracovanou ČHMÚ v r. 2019, Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 1. aktualizaci pro období 2021 – 2030, webové stránky Klimatická změna v České republice (https://www.klimatickazmena.cz/cs/) či výsledky projektu SustES (ŠTĚPÁNEK, Petr, et al. Očekávané klimatické podmínky v České republice část I. Změna základních parametrů. Brno: Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, 2019. ISBN. 978-8-87902-28-8).
Na území České republiky je doporučeno hodnotit expozici jednotlivým klimatickým nebezpečím následovně (pokud není určeno jinak, je expozice nízká):
· V případě klimatického nebezpečí dlouhodobého sucha jsou odhadované budoucí změny srážek značně nejisté. Ze stávajících podkladů lze usuzovat, že dlouhodobým suchem jsou ohroženy zejména kraje Jihomoravský, Olomoucký a hlavní město Praha, zčásti pak Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský i Ústecký kraj.
· V případě klimatického nebezpeční povodní v územích s významným povodňovým rizikem vycházejte z výstupů mapování povodňové směrnice, které jsou v datovém skladu MŽP - https://cds.mzp.cz/ , mimo tato území z mapových podkladů stanovených záplavových území[footnoteRef:14], v případě přívalových povodní z mapy kritických bodů[footnoteRef:15]. Pokud lokalita/umístění projektu leží v aktivní zóně stanoveného záplavového území (AZZU) nebo je v bezprostřední blízkosti kritického bodu, je skóre expozice hodnoceno jako vysoké. Pokud lokalita leží v záplavovém území (Q100) nebo v okolí kritického bodu, je skóre expozice hodnoceno jako střední. [14: https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=%24CZ0&MAP=zatopy&TM=%2Fcsu_obce_hr&lon=15.4192754&lat=49.9301477&scale=1935360 ]  [15:  https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika_prival&lon=15.119614&lat=50.3346&scale=483840 ] 

· V případě klimatického nebezpečí vydatných srážek je v místech terénních depresí, místech nedostatečně odvodněných nebo na svazích s velkým sklonem skóre expozice hodnoceno jako střední, podle konkrétních místních podmínek. 
· V případě klimatického nebezpečí extrémně vysokých teplot je obecně v oblastech Žatecka-Lounska, Berounska, Plzeňské pánve, Dolnomoravského a Dyjsko-svrateckého úvalu a intravilánech velkých měst skóre expozice hodnoceno jako střední. 
· V případě klimatického nebezpečí extrémního větru je nejnižší průměrná rychlost větru pozorována v letní sezóně, nejvyšší průměrné rychlosti větru jsou zaznamenány v zimě, nárůst rychlosti je patrný zejména v horských polohách. Ve střední Evropě významná změna není indikována. Předpoklad hodnocení expozice jako nízké riziko, zejména u infrastruktury umístěné uvnitř budovy.
· V případě klimatického nebezpečí požárů vegetace není možné předvídat, jelikož je ovlivňuje velké množství faktorů (činnost člověka, meteorologické jevy, stav vegetace apod.) Předpoklad hodnocení expozice jako nízké riziko, zejména u infrastruktury umístěné uvnitř budovy a při zajištění požárních předpisů a z nich vyplývajících opatření.
Analýza zranitelnosti 
Analýza zranitelnosti kombinuje výsledky analýzy citlivosti a analýzy expozice, tj. zpracovatel vepisujte vždy nejvyšší skóre u každého klimatického nebezpečí v rámci analýz.

	Analýza zranitelnosti 

	Dlouhodobé sucho
	Expozice (nejvyšší skóre)
	
	
	

	
	Vysoké
	Střední
	Nízké
	
	Úroveň zranitelnosti:

	Citlivost (nejvyšší skóre)
	Vysoké
	
	
	
	
	Vysoká
	

	
	Střední
	
	
	
	
	Střední
	

	
	Nízké
	
	
	
	
	Nízká
	

	Povodně a přívalové povodně
	Expozice (nejvyšší skóre)
	
	
	

	
	Vysoké
	Střední
	Nízké
	
	Úroveň zranitelnosti:

	Citlivost (nejvyšší skóre)
	Vysoké
	
	
	
	
	Vysoká
	

	
	Střední
	
	
	
	
	Střední
	

	
	Nízké
	
	
	
	
	Nízká
	

	Vydatné srážky
	Expozice (nejvyšší skóre)
	
	
	

	
	Vysoké
	Střední
	Nízké
	
	Úroveň zranitelnosti:

	Citlivost (nejvyšší skóre)
	Vysoké
	
	
	
	
	Vysoká
	

	
	Střední
	
	
	
	
	Střední
	

	
	Nízké
	
	
	
	
	Nízká
	

	Zvyšování teplot
	Expozice (nejvyšší skóre)
	
	
	

	
	Vysoké
	Střední
	Nízké
	
	Úroveň zranitelnosti:

	Citlivost (nejvyšší skóre)
	Vysoké
	
	
	
	
	Vysoká
	

	
	Střední
	
	
	
	
	Střední
	

	
	Nízké
	
	
	
	
	Nízká
	

	Extrémně vysoké teploty
	Expozice (nejvyšší skóre)
	
	
	

	
	Vysoké
	Střední
	Nízké
	
	Úroveň zranitelnosti:

	Citlivost (nejvyšší skóre)
	Vysoké
	
	
	
	
	Vysoká
	

	
	Střední
	
	
	
	
	Střední
	

	
	Nízké
	
	
	
	
	Nízká
	

	Extrémní vítr
	Expozice (nejvyšší skóre)
	
	
	

	
	Vysoké
	Střední
	Nízké
	
	Úroveň zranitelnosti:

	Citlivost (nejvyšší skóre)
	Vysoké
	
	
	
	
	Vysoká
	

	
	Střední
	
	
	
	
	Střední
	

	
	Nízké
	
	
	
	
	Nízká
	

	Požáry vegetace
	Expozice (nejvyšší skóre)
	
	
	

	
	Vysoké
	Střední
	Nízké
	
	Úroveň zranitelnosti:

	Citlivost (nejvyšší skóre)
	Vysoké
	
	
	
	
	Vysoká
	

	
	Střední
	
	
	
	
	Střední
	

	
	Nízké
	
	
	
	
	Nízká
	



Výsledkem prověření (fáze 1) je určení, zda je nutné provést podrobnou analýzu významných potenciálních klimatických rizik (fáze 2): 
· [bookmark: _Hlk137644239]Pokud jsou identifikována pouze klimatická nebezpečí s nízkou úrovní zranitelnosti, prověřování projektu v pilíři přizpůsobení se změně klimatu končí analýzou zranitelnosti (fází 1)
· Pokud jsou identifikována klimatická nebezpečí s vysokou nebo střední úrovní zranitelnosti alespoň v jednom klimatickému riziku, je nutné zpracovat podrobnou analýzu (fáze 2) pro tato (střední a vysoká) rizika.
[bookmark: _Toc209370802]3.2.2 Fáze 2 – Podrobná analýza z hlediska adaptace[footnoteRef:16] [16:  Pro fázi 2 CP v oblasti adaptace se doporučuje využívat služeb stávajících certifikovaných / autorizovaných osob z následujícího okruhu: energetičtí specialisté, osoby autorizované k provádění auditu dle ISO 14001, osoby oprávněné ke zpracování dokumentace EIA, případně dále autorizovaní inženýři sdružení v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), či osob s prokazatelným vzděláním v oblasti životního prostředí.
] 

Cílem fáze 2 je posouzení klimatických rizik včetně analýz pravděpodobnosti a dopadu a zjištěná klimatická rizika vyhodnocená ve fázi jedna jako střední nebo vysoká.
Analýza pravděpodobnosti
Zpracovatel vypracuje analýzu pravděpodobnosti (výskytu určených klimatických nebezpečí v daném časovém rámci projektu). Výstupem analýzy pravděpodobnosti bude kvalifikovaný odhad pravděpodobnosti výskytu každého klimatického nebezpečí s vysokou nebo střední úrovní zranitelnosti v průběhu předpokládané životnosti infrastruktury.
Analýza dopadu
Zpracovatel vypracuje analýzu dopadu (výskytu určených klimatických nebezpečí v daném časovém rámci projektu). Výstupem analýzy dopadu bude kvalifikovaný odhad velikosti dopadu každého klimatického nebezpečí s vysokou nebo střední úrovní zranitelnosti na jednotlivé rizikové oblasti v průběhu předpokládané životnosti infrastruktury.
Analýza rizik
Zpracovatel vypracuje analýzu rizik (která kombinuje výsledky analýzy pravděpodobnosti a analýzy dopadu). 
Výstupem analýzy rizik v případě projektu infrastruktury bude následující tabulka:
	Analýza rizik

	Určená klimatická nebezpečí dle kombinace (xxx)
	Dopad (velikost)
	
	
	

	
	Nevýz-namný
	Malý
	Nevelký
	Velký
	Katastro-fický
	
	Úroveň rizika:

	Pravděpodobnost (výskytu)
	Vzácný
	
	
	
	
	
	Nízká
	

	
	Nepravdě-podobný
	
	
	
	
	
	Střední
	

	
	Nevelký
	
	
	
	
	
	Vysoká
	

	
	Pravdě-podobný
	
	
	
	
	
	Extrémní
	

	
	Téměř jistý
	
	
	
	
	
	
	
	


Dále zpracovatel kvalifikovaně určí přijatelnost / významnost úrovní rizik s ohledem na okolnosti konkrétního projektu.
Zpracovatel popíše, jak jsou zjištěná klimatická rizika řešena příslušnými adaptačními opatřeními, včetně určení, posouzení, naplánování a provedení těchto opatření
Pokud byla analýzou rizik zjištěna významná klimatická rizika, zpracovatel navrhne adaptační opatření snižující taková rizika na přijatelnou úroveň.
Výstupem řízení rizik pro každé významné klimatické riziko bude kvalifikované určení konkrétních možností přizpůsobení, posouzení těchto možností a začlenění vybraných adaptačních opatření do návrhu projektu nebo jeho provozu, aby se zlepšila odolnost vůči změně klimatu.
Zpracovatel popíše posouzení a výsledek s ohledem na pravidelné monitorování a následná opatření, například u kritických předpokladů ve vztahu k budoucí změně klimatu
Pokud byla navržena adaptační opatření, zpracovatel navrhne budoucí průběžný monitoring za účelem kontroly přesnosti posouzení a zisku údajů pro budoucí posuzování a projekty, a za účelem určení, zda je pravděpodobné, že budou dosaženy stanovené spouštěcí body nebo mezní hodnoty, což by ukazovalo, že bude nutné přijmout další adaptační opatření (tj. postupné přizpůsobování).
Zpracovatel popíše soulad projektu s unijními a v příslušných případech vnitrostátními, regionálními a místními strategiemi a plány v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a vnitrostátními nebo regionálními plány pro řízení rizika katastrof.
Výsledky tohoto posouzení a popis opatření ke zmírnění vlivu těchto projevů na realizovanou infrastrukturu žadatel uvede v části 2b) tohoto formuláře.  

Tabulka č. 1 Příklady vhodných adaptačních opatření u infrastruktury
	Dlouhodobé sucho
	· střechy pokryté vegetací
· zateplení obálky budovy
· výsadba stromů
· akumulace dešťové vody
· rozvody užitkové vody z akumulované dešťové vody, uzavřené cykly využití užitkové vody
· uzavřené cykly   

	Povodně 
	· výstavba mimo záplavové území 
· napojení na výstražný meteorologický system
· vhodné stavební úpravy

	Vydatné srážky
	· napojení na výstražný meteorologický systém
· vhodné stavební úpravy

	Zvyšování teplot
	· střechy pokryté vegetací
· technologie chlazení budovy, v kombinaci s fotovoltaikou (energetické náklady)
· instalace stínící techniky

	Extrémně vysoké teploty
	· střechy pokryté vegetací
· systémy řízeného větrání
· technologie chlazení budovy v kombinaci s fotovoltaikou (energetické náklady)
· instalace stínící techniky

	Extrémní vítr
	· napojení na výstražný meteorologický systém, elektronické propojení s vhodnými technologiemi - např. automatické uzavření otvorových výplní

	Požáry vegetace
	· instalace signalizace
· vhodné umístění hasicích prvků
· instalace vhodných prvků zadržování vody – např. jímání dešťové vody v areálu firmy




4. [bookmark: _Toc209370803]Čestné prohlášení 

Čestně prohlašuji, že
· projekt bude realizován v souladu s podmínkami uvedenými v tomto formuláři prověření zásady „významně nepoškozovat“ a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu;
· projekt bude realizována v souladu s legislativou v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví. 
· pro všechny údaje uvedené v tomto formuláři byly využity ověřitelné a důvěryhodné zdroje, žadatel je schopen na základě žádosti řídicího orgánu údaje doložit.

	Žadatel – jméno statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí
	

	Podpis statutárního zástupce
žadatele nebo osoby pověřené plnou mocí
	



Datum: 
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